附件1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **雨棚钢化玻璃损坏情况一览表** | | | | |
| 序号 | 位置 | 规格mm | 面积（平方米） | 备注 |
| 1 | 敏行楼 | 1190\*1845 | 2.20 |  |
| 2 | 1360\*1190 | 1.62 |  |
| 3 | 1180\*1850 | 2.18 |  |
| 4 | 1180\*1260 | 1.49 |  |
| 5 | 1260\*1185 | 1.49 |  |
| 6 | 1845\*1190 | 2.20 | 需要升降机 |
| 7 | 1690\*1185 | 2.00 | 需要升降机 |
| 8 | 1690\*1185 | 2.00 | 需要升降机 |
| 9 | 1190\*1850 | 2.20 | 需要升降机 |
| 10 | 1390\*1850 | 2.57 | 需要升降机 |
| 11 | 1190\*1850 | 2.20 | 需要升降机 |
| 12 | 1390\*1850 | 2.57 | 需要升降机 |
| 13 | 男一宿舍 | 1180\*1080 | 1.27 |  |
| 14 | 崇文楼和崇德楼中间大门后雨棚 | 1500\*1835 | 2.75 | 需要升降机 |
| 15 | 二食堂 | 1360\*2400 | 3.26 | 需要升降机 |
| **合计** | | | **32.01** |  |

注：玻璃规格为12厚6+6夹胶钢化玻璃（与原破裂玻璃厚度、质量、颜色一致），按每平方米420元，最后工程款以实际测量为准。此工程为大包干价，包含工程材料、人工工资、设备、税费、施工过程中的其他附加工程等费用。（施工过程中的其他附加工程包括拆除复原、损坏修复等）