附件2

|  |
| --- |
| **学校玻璃窗钢化玻璃损坏情况一览表** |
| 序号 | 位置 | 规格mm | 面积（平方米） |
| 1 | 敏行楼 |  | 2570\*635 | 1.63  |
| 2 |  | 2660\*1120 | 2.98  |
| 3 |  | 1120\*1298 | 1.45  |
| 4 |  | 945\*845 | 0.80  |
| 5 |  | 735\*1255 | 0.92  |
| 6 | 崇文楼 | 409 | 845\*835 | 0.71  |
| 7 | 403 | 845\*835 | 0.71  |
| 8 | 4镂口 | 845\*945 | 0.80  |
| 9 | 崇德楼 | 一楼门口 | 790\*810 | 0.64  |
| 10 | 二楼楼梯边 | 2490\*860 | 2.14  |
| 11 | 309 | 1300\*685 | 0.89  |
| 12 | 307 | 485\*748 | 0.36  |
| 13 | 二楼 | 1300\*700 | 0.91  |
| 14 | 男一宿舍 | 601 | 1298\*858 | 1.11  |
| 15 | 505 | 1298\*858 | 1.11  |
| 16 | 一食堂 |  | 1655\*685 | 1.13  |
| 17 |  | 735\*1255 | 0.92  |
| 18 | 男二宿舍 | 402 | 798\*1898 | 1.51  |
| 19 | 424 | 798\*1898 | 1.51  |
| 20 | 522 | 798\*1898 | 1.51  |
| 21 | 526 | 798\*1898 | 1.51  |
| 22 | 六楼边 | 1695\*525 | 0.89  |
| 23 | 女三宿舍 | 608 | 1988\*653 | 1.30  |
| 24 | 女四宿舍 | 611 | 1404\*295 | 0.41  |
| **合计** | **27.88**  |

注：玻璃规格5+9+5mm双层真空钢化玻璃（与原破裂玻璃厚度、质量、颜色一致），按每平方米420元，最后工程款以实际测量为准。此工程为大包干价，包含工程材料、人工工资、设备、税费、施工过程中的其他附加工程等费用。（施工过程中的其他附加工程包括拆除复原、损坏修复等）