附件2

|  |
| --- |
| **报价表** |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 预算单价 | 预算控制价 | **施工方单价** | **施工方总价** |
| 一 | **公共洗浴、厕所** |
| 1 | 洗浴间、厕所拆除 | 人工拆除原有隔断、搬运保存 | ㎡ | 144 | 17 | 2448 |  |  |
| 2 | 洗浴间、厕所隔板安装 | 人工安装 | ㎡ | 144 | 25 | 3600 |  |  |
| 3 | 洗衣池拆除 | 人工拆除原有洗衣池、垃圾外运 | m | 24.4 | 40 | 976 |  |  |
| 4 | 地板拆除、墙面铲除 | 人工铲除原有地板、墙面切割、铲除30cm高度、垃圾外运 | ㎡ | 288 | 45 | 12960 |  |  |
| 5 | 地面防水 | 国标400克聚乙烯丙纶防水布、防水涂料两遍 | ㎡ | 288 | 55 | 15840 |  |  |
| 6 | 排水改造打孔 | / | 个 | 24 | 50 | 1200 |  |  |
| 7 | 排水管改造 | 50PVC管、配件及人工费 | M | 120 | 20 | 2400 |  |  |
| 8 | 做排水沟 | 做150\*150排水沟（含不锈钢井盖） | M | 32 | 37.5 | 1200 |  |  |
| 9 | 地面墙面贴砖 | 60cm\*60cm防滑地板砖、墙面瓷砖（含两块门槛石） | ㎡ | 288 | 115 | 33120 |  |  |
| 10 | 新建洗漱池 | 砖砌洗漱池、砼现浇洗漱池6cm厚地板、内布设6mm螺纹钢、间距20cm\*20cm | m | 24.4 | 250 | 6100 |  |  |
| 11 | 洗漱池贴砖 | 地板瓷砖包贴洗漱池 | m | 24.4 | 120 | 2928 |  |  |
| 12 | 安装蹲便池 | 安装蹲便器及水箱 | 个 | 24 | 337.5 | 8100 |  |  |
| 13 | 保洁 | / | 间 | 4 | 400 | 1600 |  |  |
| 14 | 合计 | **92472** |  |  |
| 二 | **阳台防水** |
| 1 | 阳台地板、墙面铲除 | 人工铲除原有地板、墙面切割、铲除30cm高度、垃圾外运 | ㎡ | 299.2 | 45 | 13464 |  |  |
| 2 | 阳台防水 | 国标400克聚乙烯丙纶防水布、、防水涂料两遍 | ㎡ | 299.2 | 55 | 16456 |  |  |
| 3 | 地面墙面贴砖 | 瓷砖颜色同原墙砖、地砖 | ㎡ | 299.2 | 115 | 34408 |  |  |
| 4 | 保洁 | / | ㎡ | 44 | 50 | 2200 |  |  |
| 5 | 合计 | **66528** |  |  |
| 三 | **宿舍仿瓷** |
| 1 | 宿舍墙面油漆翻新 | 铲除、清理、打磨、墙面起皮、发霉、污渍、修补平整、整体喷刷内墙油漆两边（含保护及保洁工作） | ㎡ | 2400 | 15 | 36000 |  |  |
|  | **合计** | **36000** |  |  |
| **招标控制总价** | **195000** |  |  |

注：以上报价包含人工费、施工设备费、清洁费和税费等所有费用。

供应商（盖章）：

联系电话：

 年 月 日