附件2

## **晾衣架技术参数及示意图**

## 晾衣架施工详图0414-Model

晾衣架尺寸参数如下：

圆管尺寸：直径30mm，厚度0.7mm

方管尺寸：30mm\*30mm，厚度0.5mm

托盘尺寸：厚度0.3mm

**注：衣架第一层两根横杆，加两根固定拉杆；**

**衣架第二层两根横杆，加四根固定拉杆；**

**衣架下方四根支撑脚杆，托盘一个；**

**具体尺寸参数如图所示。**